文昌市人民医院同步时钟系统项目询价公告
根据工作需要，海南省文昌市人民医院需要做医院同步时钟系统，现进行院内公开询价，欢迎符合资格条件的公司参加投标报价。

项目内容：

文昌市人民医院同步时钟系统项目

项目预算金额：

89885.36元 

三、项目地点：

文昌市人民医院内（海南省文昌市文清大道42号）

四、完成时限和服务内容：

合同签订后和资料提交齐全后7日内完成。

五、供应商资格要求：

（一）投标人具有“企业法人营业执照”，并具有相关经营范围和较强的专业技术实力（有效的法人营业执业复印件、税务登记证书复印件、法人代码证书复印件、法人代表人授权书加盖公章）。

（二）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人。

（三）提供2018-2019年任意三个月的社保缴费证明。

（四）提供2018-2019年任意三个月的纳税完税证明。

（五）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。

（六）投选产品必须有厂家授权。（加盖厂家公章）

（七）本项目不接受联合体投标。

六、定标方法：

在完全满足招标文件实质性要求前提下，以报价最低的投标人作为中标候选人。

投标保证金：

本次投标不需要缴纳投标保证金。

八、询价须知

（一）报名有效时间：2019年 3月 15日至2019年3月20日。

（二）报名地点及联系方式电话：海南省文昌市人民医院招标办，联系人：黄琦,联系电话：13016207669。

（三）报名需提供以下资料：法人授权委托书及受托人身份证、营业执照 （三证合一）复印件加盖公章，没有通过报名审核的单位不能参加投标。

九、开标时间及地点

（一）开标时间：2019年3月 21 日下午16:40分。

（二）开标地点：海南省文昌市文清大道42号，海南省文昌市人民医院门诊5楼党委会议室。

（三）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

同济文昌医院

文昌市人民医院

2019年3月14日

1.项目需求书

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	一
	新增同步时钟

	1
	同步时钟（双面版 ）
	1、接收时间服务器（母钟）信号；
	台
	4

	
	
	2、上电便可自动校时，无需再接其它设备；
	
	

	
	
	3、天线内置，室内可接收信号正常校时；
	
	

	
	
	4、显示年月日、时分秒、星期、温、湿度、公农历
	
	

	
	
	5、外观尺寸210*580*80mm；
	
	

	
	
	6、数码管高80mm
	
	

	
	
	7、守时精度：小于50ms；
	
	

	
	
	8、环境要求：－20℃～+65℃；          
	
	

	
	
	9、MTBF：≥6万小时；
	
	

	
	
	10、功率：≤3W
	
	

	
	
	11、单个时钟同时同步北京时间，每次上电自动校时一次，每天晚上自动校时一次；
	
	

	
	
	12、计时无累计误差；
	
	

	
	
	13、无其它通信费用。
	
	

	2
	(救护车)无线同步时钟
	1、北斗/GPS或CDMA自动校时
	台
	7

	
	
	2、显示年月日、时分秒、星期、温、湿度、公农历
	
	

	
	
	3、外观尺寸130*360*30mm
	
	

	
	
	4、（其他同上），配12v车载电源适配器
	
	

	4
	同步时钟
	1、接收时间服务器（母钟）信号；
	台
	1

	
	
	2、显示时分秒、年月日、星期、公农历、温度；湿度。
	
	

	
	
	3、外观尺寸600mm*1000mm*65mm
	
	

	
	
	4、其他同上
	
	

	5
	同步时钟服务器
	1.用户终端同步授时精度：<50ms（典型值）
	台
	1

	
	
	2.用户容量：>10000, NTP请求量：2500次/秒
	
	

	
	
	3.MTBF时间：>10万小时
	
	

	6
	安装维护费
	含电源线、线管等辅材
	台
	12

	二
	LED小屏幕改时钟

	1
	LED网络线路
	国标级超五类非屏蔽双绞网络线 4×2×0.502无氧铜  特点：足米+环保 （0.502下料无氧铜+百米电阻9欧姆+全新料75°C+180米上网通讯距离）美国FLUKE测试达标 [ 应用范围： 通信网络、高清监控、智能楼宇安防布线 及 RJ45 LAN网络协议应用]
	条
	15

	2
	LED电源线路
	聚氯乙烯绝缘无护套电线，线芯规格: 1.5mm^2
	条
	2

	3
	LED控制卡
	单色：32K点2048*16 1024*32 672*48 512*64；2组T8和4组T12；24个区域，128个节目支持温度/温湿度
	块
	15

	4
	LED控制卡软件接口
	定制服务器软件，直接控制全院的LED时钟，定时更新时间
	项
	1

	5
	连接交换机
	16口全千兆交换机+2个独立千兆SFP光口，钢壳标准机架型，非网管，即插即用带模式开关，提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境
	台
	3

	6
	安装调试费用
	含线路、电源安装，设备调试
	套
	15


