文昌市人民医院空调外机支架更换价格

论证公告

一、公告说明

我院近日将对空调外机支架更换项目组织院内询价，现邀请符合要求的供应商参与报价。本次报价仅作为价格论证依据，不构成采购成交结果。

空调外机支架更换清单

见附件1。

报价所需提供的材料

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，遵守国家法律法规（提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件，或提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件，加盖公章、原件备查）。

（二）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近连续三个月的缴纳税收、社保记录凭证，并加盖公章，原件备查）。

（三）具有良好的商业信誉。

供应商（包含法定代表人）在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、和“全国法院失信被执行人名单”的截图。（注：自公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时要对查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间，加盖公章）

（五）法人授权委托书、报价文件。

（六）以上材料需按顺序装订成册，复印件须加盖公章。

四、报名时间

报名截止时间至2022年2月18日17：00，逾期提供的将不再接收。

联系方式：18389888895

联系人：符先生

地点：文昌市文城镇文清大道42号文昌市人民医院后勤保障科（门诊五楼507室）

附件：1.空调外机支架更换清单

      2.文昌市人民医院采购预算征集函

附件1

空调外机支架更换清单

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	材质
	厚度
	净重

	1
	1匹空调外机支架
	套
	108
	国标304不锈钢
	不低于2mm
	不低于1.5KG

	2
	2匹空调外机支架
	套
	1
	国标304不锈钢
	不低于2mm
	不低于2.5KG

	3
	3匹空调外机支架
	套
	86
	国标304不锈钢
	不低于2mm
	不低于2.5KG

	4
	5匹空调外机支架
	套
	69
	镀锌铁支架
	不低于3mm
	不低于4.5KG

	备注
	1.支架材质：必须提供厂家检测报告或合格证明；

	
	2.装配用紧固件：国标不锈钢，螺杆直径大于或等于M12，螺杆垫片5*5cm，螺杆垫片厚度≥2mm，紧固安装支架组件≥6组，室外机紧固螺栓≥4组。

	
	3.施工过程：签署安全协议，高空施工人员必须持有高处安装、维护、拆除作业证；必须佩戴安全带施工；按照原机位允许偏差2公分装回。

	
	4.施工完毕后：检测已换支架空调是否正常运行（包含冰种缺补及排水疏通），保修三个月（不含空调质量问题）。

	
	5.工期：50天。


附件2

文昌市人民医院采购预算征集函

各供应商：

文昌市人民医院现需对空调外机支架更换，特向各供应商征询价格。本次询价仅作为预算制订依据，不构成成交依据。最终成交以正式采购结果为准。

空调外机支架更换清单和说明

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	材质
	厚度
	净重
	单价

	1
	1匹空调外机支架
	套
	108
	国标304不锈钢
	不低于2mm
	不低于1.5KG
	

	2
	2匹空调外机支架
	套
	1
	国标304不锈钢
	不低于2mm
	不低于2.5KG
	

	3
	3匹空调外机支架
	套
	86
	国标304不锈钢
	不低于2mm
	不低于2.5KG
	

	4
	5匹空调外机支架
	套
	69
	镀锌铁支架
	不低于3mm
	不低于4.5KG
	

	备注
	1.支架材质：必须提供厂家检测报告或合格证明；

	
	2.装配用紧固件：国标不锈钢，螺杆直径大于或等于M12，螺杆垫片5*5cm，螺杆垫片厚度≥2mm，紧固安装支架组件≥6组，室外机紧固螺栓≥4组。

	
	3.施工过程：签署安全协议，高空施工人员必须持有高处安装、维护、拆除作业证；必须佩戴安全带施工；按照原机位允许偏差2公分装回。

	
	4.施工完毕后：检测已换支架空调是否正常运行（包含冰种缺补及排水疏通），保修三个月（不含空调质量问题）。

	
	5.工期：50天。

	
	6.单价包含材料、人工费用、高空作业、税金及其他一切费用。


