文昌市人民医院

放射科排污管道更换项目招标公告

文昌市人民医院拟对放射科排污管道进行更换，现对该项目进行公开招标，诚邀符合条件的供应商前来报名参加。

一、项目名称

文昌市人民医院放射科排污管道更换项目

二、项目编号

2022第（026）号

三、项目实施地点

文昌市人民医院

四、预算金额

143369.00元（报价超过预算金额无效）

五、施工内容及期限

施工工程总承包(详见附件1：工程量清单)；项目施工期限为60日历天。

六、投招文件要求

（一）在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照）；

（二）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2021年至今任意一个月的纳税证明和社会保障缴费记录）；

（三）具备独立法人资格且具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，具备在有效期内的企业安全生产许可证；

（四）近三年（成立不足三年的从成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明函，格式自拟）；

（五）必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供声明函及相关证明材料）；

（六）投标报价表

七、本项目不接受联合体。
八、报名时间、地点

（一）报名时间：2022年4月20日至2022年4月22日8:30-11:30，15:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）地点：文昌市人民医院门诊楼五楼招采办（508室）

（三）方式：现场报名（填写附件2并盖章）。须提供营业执照副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本、授权委托书(附法定代表人及授权代理人身份证复印件)以上资料复印件须加盖单位公章，复印件留存备案。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

八、递交投标文件、开标时间及地点

（一）开标时间：2022年4月29日16：00。

（二）递交投标文件时间为开标现场递交。

（三）开标地点：文昌市人民医院门诊五楼党委会议室。

（四）采购中标结果查询：文昌市人民医院官网。

九、采购人联系方式

联系人：黄先生

联系电话：0898-63256620

地址：文昌市文城镇文清大道42号
附件：1.文昌市人民医院放射科排污管道更换项目工程量清单

2.文昌市人民医院放射科排污管道更换项目报名表

附件1

文昌市人民医院放射科排污管道更换项目

工程量清单

	项目
	特征
	单位
	数量

	一、急诊室门口污水管
	施工位置：急诊室门口
	
	

	（一）拆除工程
	
	
	

	铸铁管拆除
	1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:铸铁管DN100
4.连接形式:不锈钢卡箍接口
	m
	24

	铸铁管拆除
	1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:铸铁管DN50
4.连接形式:不锈钢卡箍接口
	m
	6

	拆除垃圾外运
	1.内容:拆除混凝土、管道等垃圾外运，装车弃置等
	项
	1

	破除混凝土路面及恢复
	1.内容:破除混凝土路面及恢复
	项
	1

	（二）排水工程
	施工位置：急诊室门口
	
	

	钢塑管
	1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:钢塑管DN100
4.连接形式:沟槽卡箍连接（不含管件）
	m
	24

	钢塑管
	1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:钢塑管DN50
4.连接形式:沟槽卡箍连接（不含管件）
	m
	6

	检查口DN100
	1.类型:检查口
2.规格、压力等级:DN100
	个
	2

	三通DN100
	1.种类:三通
2.材质及规格:DN100
	个
	5

	三通DN100*DN50
	1.种类:三通
2.材质及规格:DN100*DN50
	个
	5

	45°弯头DN100
	1.种类:45°弯头
2.材质及规格:DN100
	个
	4

	S型弯头DN100
	1.种类:S型弯头
2.材质及规格:DN75
	个
	1

	斜三通DN100
	1.种类:斜三通
2.材质及规格:DN100
	个
	1

	大小口DN100*DN50
	1.种类:大小口DN100*DN50
2.材质及规格：DN100*DN50
	个
	1

	弯头DN50
	1.种类:弯头
2.材质及规格:DN50
	个
	3

	三通DN50
	1.种类:三通
2.材质及规格:DN50
	个
	1

	S型弯头DN50
	1.种类:S型弯头
2.材质及规格:DN50
	个
	4

	成品管卡
	1.名称、类型:成品管卡
2.规格:DN100
	个
	40

	成品管卡
	1.名称、类型:成品管卡
2.规格:DN50
	个
	20

	二、医院其他污水管道
	 施工位置：
1、新风井室。
2、主任办公室、处置间。
3、会议室。
4、放射科办公室。
5、女值班室、女更衣室。
6、医务人员通道门口外、医务人员过道。
7、电离辐射杂物间、玻璃门过道、放射科仪器操作间、医务人员通道。
8、院总值班室、放射科大厅消防室。
	
	

	（一）拆除工程
	
	
	

	铸铁管拆除
	1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:铸铁管DN100
4.连接形式:不锈钢卡箍接口
	m
	72.8

	铸铁管拆除
	1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:铸铁管DN75
4.连接形式:不锈钢卡箍接口
	m
	51.6

	铸铁管拆除
	1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:铸铁管DN50
4.连接形式:不锈钢卡箍接口
	m
	34.3

	木板拆除与恢复
	1.内容:木板拆除及恢复
	间
	7

	涂料恢复
	1.内容:涂料恢复
	间
	7

	拆除垃圾外运
	1.内容:拆除地板、管道等垃圾外运，装车弃置等
	项
	1

	（二）排水工程
	
	
	

	钢塑管
	1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:钢塑管DN100
4.连接形式:沟槽卡箍连接（不含管件）
	m
	72.8

	钢塑管
	1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:钢塑管DN50
4.连接形式:沟槽卡箍连接（不含管件）
	m
	34.3

	钢塑管
	1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:钢塑管DN75
4.连接形式:沟槽卡箍连接（不含管件）
	m
	51.6

	三通DN100
	1.种类:三通
2.材质及规格:DN100
	个
	10

	三通DN100*DN75
	1.种类:三通
2.材质及规格:DN100*DN75
	个
	4

	三通DN100*DN50
	1.种类:三通
2.材质及规格:DN100*DN50
	个
	16

	45°弯头DN100
	1.种类:45°弯头
2.材质及规格:DN100
	个
	11

	DN100存水弯头
	1.种类:存水弯头
2.材质及规格:DN100
	个
	8

	三通DN75
	1.种类:三通
2.材质及规格:DN75
	个
	10

	45°弯头DN75
	1.种类:45°弯头
2.材质及规格:DN75
	个
	18

	DN75存水弯头
	1.种类:存水弯头
2.材质及规格:DN75
	个
	7

	三通DN75*DN50
	1.种类:三通
2.材质及规格:DN75*DN50
	个
	13

	弯头DN50
	1.种类:弯头
2.材质及规格:DN50
	个
	16

	三通DN50
	1.种类:三通
2.材质及规格:DN50
	个
	6

	DN50存水弯头
	1.种类:存水弯头
2.材质及规格:DN50
	个
	36

	直接DN100
	1.种类:直接
2.材质及规格:DN100
	个
	27

	直接DN75
	1.种类:直接
2.材质及规格:DN75
	个
	18

	直接DN50
	1.种类:直接
2.材质及规格:DN50
	个
	36

	成品管卡
	1.名称、类型:成品管卡
2.材质:不锈钢
3.规格:DN100
	个
	31

	成品管卡
	1.名称、类型:成品管卡
2.材质:不锈钢
3.规格:DN75
	个
	27

	成品管卡
	1.名称、类型:成品管卡
2.材质:不锈钢
3.规格:DN50
	个
	13

	三、其他零星
	
	
	

	女值班室瓷砖恢复材料
	施工位置：排水管所在位置的墙面
	项
	1

	里脚手架（15个房间）
	
	处
	15

	零星人工
	
	项
	1

	隔板拆除及修复
	1.名称:隔板拆除及修复（翻新）
2.材质:刷涂料两遍
	m2
	24.64

	吊顶天棚
	1.名称:吊顶拆除及恢复（利旧）
	m2
	90

	吊顶天棚（暂定数量）
	1.名称:吊顶拆除及恢复（新建）
	m2
	100


附件2 

文昌市人民医院放射科排污管道更换项目

报名表

	所报项目全称
	文昌市人民医院放射科排污管道更换项目

	意向报名商家全称
	

	联系人
	
	联系电话
	

	文昌市人民医院招采办   联系电话：黄先生  63256620




