文昌市人民医院
[bookmark: _GoBack]检验科标本传送系统项目招标公告

文昌市人民医院急诊科注射室为节约人力资源、缩短病人救治时间，拟在注射室皮试间安装血标本传送带。现对该项目以公开招标的方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目基本情况
（一）项目编号：2021第（044）号
（二）项目名称：文昌市人民医院检验科标本传送系统项目
（三）项目地点：文昌市人民医院
（四）招标方式：竞争性谈判
（五）招标控制价：90200.00元（报价超过招标控制价无效）
（六）采购需求：检验科标本传送系统技术参数（见附件1）
二、申请人的资格要求
（一）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(需提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件)。
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书)。
（三)参加采购活动前三年内(成立不足三年的从成立之日起计算)，在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函)。
(四）提供供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(4张网址证明截图加盖公章，查询时间需在本项目公告发布之后至响应文件递交截止时间之间)。
三、本项目不接受联合体投标。
四、投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。
五、报名时间及期限
（一）报名时间：2021年10月9日至2021年10月12日(上午8:30至11:30，下午15:00至17:00)(法定节假日除外)。
（二）地点：文昌市人民医院门诊楼五楼招标办（508室）
（三）方式：现场报名（附件1）。须提供营业执照副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本、授权委托书(附法定代表人及授权代理人身份证复印件)以上资料复印件须加盖单位公章，复印件留存备案。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。
六、递交投标文件、开标时间及地点
（一）开标时间：2021年10月14日下午16：00
（二）递交投标文件（根据项目的资格要求及报价要求制作）时间为开标现场递交
（三）开标地点：文昌市人民医院门诊五楼党委会议室
（四）采购中标结果查询：文昌市人民医院官网
七、采购人联系方式
联系人：饶女士
联系电话：0898-63256620

附件：1.检验科标本传送系统技术参数
2.文昌市人民医院检验科标本传送系统项目投标报名表


文昌市人民医院
                                  2021年10月8日











附件1
检验科标本传送系统技术参数
	一、技术参数

	序号
	名称
	内容
	序号
	项目
	内容

	1
	产品型号
	TWJ300
	2
	载重量
	100KG

	3
	站层门
	2层2站2门
	4
	速 度
	0．4m/s

	5
	开门方向
	单通门
	6
	开门方式
	手动上下中分门

	7
	基站
	一 层
	8
	控制形式
	轿外按钮

	9
	控制技术
	微电脑
	10
	轿厢材质
	201发纹不锈钢

	11
	机房位置
	井道上方，无机房
	12
	厅门材质
	201发纹不锈钢

	13
	轿厢尺寸
	宽600深600高800
	14
	开门尺寸
	600高800

	15
	井道尺寸
	宽1000深1000  后对重
	16
	结构形式
	框架式

	17
	工作方式
	窗口式，工作台高0.7米
	18
	总 高 度
	8.7M

	19
	楼层高度
	1F：5.2m  2F:3.5 m （每层的标注高度为3.5米）

	二、产品报价

	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	设备单价（元）

	1
	杂物电梯
	100KG
	1
	

	2
	杂物电梯安装
	100KG
	1
	

	3
	井道框架
	1000*1000
	1
	

	4
	楼板开挖
	1050*1050
	1
	

	5
	天花板恢复
	1300*1300
	1
	

	6
	井道封闭
	1100*1100*9000
	1
	

	7
	检修楼梯/检修门
	100KG
	1
	

	8
	一年保养
	100KG
	1
	

	9
	报装报验
	100KG
	1
	

	10
	空调迁移
	加1米空调风管、冷媒
	1
	

	报价合计：
	



















附件 2
文昌市人民医院
检验科标本传送系统项目投标报名表

	所报项目全称
	文昌市人民医院检验科标本传送系统项目

	意向报名商家全称
	

	联系人
	
	联系电话
	

	文昌市人民医院招标办   联系电话：饶女士  63256620



