文昌市人民医院洗衣房洗涤设备维修保养项目市场调研公告（第二轮）

我院将对洗衣房洗涤设备维保项目进行市场调研，现邀请符合要求的供应商参与报价。

一、项目名称及内容
项目名称：
文昌市人民医院洗衣房洗涤设备维保项目。

服务区域：
文昌市人民医院。

设备清单：

	序号
	设备名称
	型号
	品牌
	年份

	1
	全自动洗衣脱水机
	XGQ-120F
	得力
	2010

	2
	卫生隔离洗衣脱水机
	XGQ-25GL-1感染科
	海德
	2010

	3
	全自动洗衣脱水机
	XGQ-50F-1
	得力
	2011

	4
	全自动洗衣脱水机
	XGQ-50F-2
	得力
	2011

	5
	全自动洗衣脱水机
	XGQ-80F-1
	得力
	2014

	6
	全自动烘干机
	GZZ-100-1
	大成
	2014

	7
	全自动烘干机
	GZZ-100-2
	大成
	2014

	8
	全自动烘干机
	GZZ-50-1
	得力
	2010

	9
	全自动烘干机
	GZZ-50-5
	大成
	2019

	10
	全自动烘干机
	GZZ-50-2
	得力
	2014

	11
	全自动烘干机
	GZZ-50-3
	得力
	2014

	12
	全自动烘干机
	GZZ-50-4
	得力
	2014

	13
	空气压缩机
	0.6M3-2
	广空
	2014

	14
	空气压缩机
	0.6M3-1
	罗迪
	2024

	15
	手工抽湿烫台
	YTT-1500-1
	海德
	2014

	16
	手工抽湿烫台
	YTT-1500-2
	海德
	2014

	17
	手工抽湿烫台
	YTT-1500-3
	海德
	2014

	18
	手工抽湿烫台
	YTT-1500-4
	海德
	2014


保修期内洗衣机1台（保修期2年）
	1
	全自动洗衣脱水机
	XGQ120KG
	巨丰
	2025


（四）服务标准：
1.维保方对本项目范围内的洗涤设备及器械每月进行一次维护保养，对洗涤设备进行加油和打油（黄油由维保方负责），检查和清理机器的电器、马达、轴承、离合器等机械、皮带、管道及电器，并将设备调教至正常运行状态。

2.维保方在接到医院通知需紧急维修时应在8小时内赶到医院进行设备维修，小故障不影响停机的情况下24小时内到医院进行维修，如不需要更换零配件（免费更换单件300元内的零配件）维保方应将设备维修至正常运行为止，若需更换配件的情况，由甲方购买后维保方配合进行更换。

3.维保方每次维保完成后需提供设备清单联单，并填写维保内容情况，双方确认签字后将一份交给院方存档。如因维护保养原因导致设备损坏、零部件丢失的，由维保方承担全部责任。

二、参与市场调查人资格要求
具有独立法人资格，经营范围需与该项目相适应，具有洗涤设备生产销售维修保养等相关资质的企业单位。

企业单位信誉度良好，在经营活动中无被查处违法记录。

具有较强的服务能力和处置能力，能提供快速的应对。

参与市场调查人须提供的材料

企业营业执照副本复印件1份。
报价函，报价函格式不做要求，相关资质证书复印件加盖公章。

法定代表人授权委托书原件1份（格式自拟），法定代表人和被委托人身份证复印件各1份。
2024年任意1个月的社保记录凭证和任意1个月的税收记录凭证。
参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式自拟）。
以上所有复印件须A4纸，并加盖公章。
四、报名方式及时间
报名方式及地点：
现场报名，文昌市人民医院门诊5楼后勤保障科办公室（507室）
五、资料提交时间及联系人
资料提交时间：
2025年8月15日至2025年8月22日下午17:00前递交（节假日不受理）。
（二）联系人：汤先生，联系电话：15091958959。
                 文昌市人民医院/同济文昌医院
                        2025年8月14日
